Назад | Содержание | Домой | Далее
3.5. Простановка размеров (Смотреть видеоролик ) Размеры проставляются при помощи Инструментальной панели Размеры на Компактной панели или при вызове команды Меню – Инструменты – Размеры.

Рисунок.54 Инструментальная панель - Размеры

Пример 3.

Проставить размеры на чертеже примера 2.

Порядок выполнения:

1. Показываем радиус окружности. Нажимаем кнопку Диаметральный размер панели Размеры, указываем окружность и параметры размера (Рис.55). (Предварительно нажимаем кнопку для автоматического ввода объектов.)

Поскольку имеем два одинаковых отверстия, отметим под разменной линией – 2отв. Для этого кликните левой кнопкой мыши в поле Текста, в появившемся диалоге (Рис.56) нажмите кнопку >> , откроется дополнительная вкладка, где можно вписать текст под размерной надписью. Там же можно вписать другие параметры надписи (предельные отклонения размеров, текст до размерной надписи и т.д.) Нажмите ОК.

Рисунок.55 Параметры диаметрального размера

Рисунок.56 Задание размерной надписи

Рисунок.57 Создание диаметрального размера

2. Показываем расстояние от левого края плиты до вертикальной оси окружности. Для этого нажмите кнопку Линейный размер от отрезка до точки , задайте требуемые параметры, укажите последовательно базовый отрезок для простановки размера и точку, до которой должна дойти размерная линия, затем укажите положение размерной линии и надписи.

Рисунок.58 Создание линейного размера

3. Теперь воспользуемся линейным цепным размером: Нажмите кнопку Линейным цепной размер, теперь укажите первую точку привязки размера, затем вторую, задайте положение размерной линии, далее укажите вторую точку привязки размера, относящуюся уже к следующему размеру (первой точкой здесь является вторая точка первого размера), положение второй размерной линии рисуется на одной прямой с первой автоматически.

Рисунок.59 Создание линейного цепного размера

4. Также можно создать линейный размер от общей базы, линейный размер с общей размерной линией, линейный размер с обрывом и линейный размер по двум точкам. Прядок построения таких размеров аналогичен.

5. С помощью кнопки Радиальный размер покажите радиус скругления паза. Для этого выберете соответствующую кнопку, затем укажите дугу, к которой требуется создать размер, введите требуемые параметры и укажите положение размерной линии.

Рисунок.60 Создание радиального размераа

6. Аналогично вышеуказанному способу создайте остальные размеры, показанные на Рис.61.

Рисунок.61 Простановка размеров

Назад | Содержание | Домой | Далее