Назад | Содержание | Домой | Далее
3.4. Редактирование объектов чертежа (Смотреть видеоролик ) Редактировать объекты чертежа можно с помощью функции Главного меню – Редактор (Рис.46) или инструментальной панели – Редактировать на Компактной панели (Рис.45).

Рисунок.45 Инструментальная панель Редактирование на Компактной панели

Рисунок.46 Меню – Редактор

При помощи кнопки Усечь кривую на панели Редактировать можно усечь лишний, ненужный участок отрезка прямой линии. Для этого нужно послу нажатия соответствующей кнопки кликнуть в нужном месте линии.

Пример 2.

Изменить плиту на Рис.42 следующим образом:

1. Разбить контур многоугольника на отрезки.

2. Увеличить отверстия в два раза и переместить их на горизонтальную ось поворотом на 90°, удалив от вертикальной оси ещё на некоторое расстояние.

Порядок выполнения:

1. Для разбиения контура многоугольника на отрезки нужно:

- выделить контур,

- в контекстном меню контура выбрать – Разрушить.

Рисунок.47 Разрушение контура на отрезки

Аналогично можно объединить группу отрезков в макроэлемент. Также есть возможность разделения отрезка прямой линии на составляющие при помощи кнопки редактирования Разбить кривую на N частей.

2.1 Выделите первую окружность, кликнув на ней левой кнопкой мыши (цвет линии станет зеленым). Нажмите кнопку Масштабирование на панели Редактирование. На Панели свойств укажите требуемый масштаб и другие параметры, укажите точку центра масштабирования или введите ее координаты.

Рисунок.48 Масштабирование окружности

2.2 Удалите вторую окружность.

2.3 Выделите оставшуюся окружность, нажмите кнопку Сдвиг на панели Редактирование, укажите на Панели свойств (Рис.49) базовую точку для сдвига (в данном случае – центр окружности) и новые координаты окружности относительно базовой точки (Рис.50).

Рисунок.49 Панель свойств для сдвига

Рисунок.50 Сдвиг окружности

2.4 Выделите окружность (если она не выделена), нажмите кнопку Поворот на панели Редактирование или вызовите команду Меню – Редактор – Поворот. Укажите точку центра поворота или введите ее координаты на Панели свойств. Укажите базовую точку. И, наконец, укажите новое положение базовой точки (Рис.51).

Рисунок.51 Поворот окружности

При необходимости нажмите кнопку Ввод на Панели свойств. Затем нажмите Стоп на Панели свойств или Esc на клавиатуре.

2.5 Окружность выделена, нажмите кнопку Симметрия или вызовите команду Меню – Редактор – Симметрия. Укажите первую точку на оси симметрии или введите ее координат, затем вторую. При необходимости нажмите кнопку Ввод на Панели свойств.

Рисунок.52 Симметричное отображение окружности

Рисунок.53 Готовое изображение плиты

Назад | Содержание | Домой | Далее