Назад | Содержание | Домой | Далее
4.5.9. Сопряжение компонентов сборки (Смотреть видеоролик ) После того, как в сборке будут созданы компоненты, можно приступать к созданию параметрических связей между ними. Сопряжение – это параметрическая связь между гранями, ребрами или вершинами разных компонентов сборки.

В KOMПAC-3D можно задать сопряжения следующих типов:

- Совпадение,
- Касание,
- Соосность,
- Параллельность,
- Перпендикулярность,
- Расположение элементов на заданном расстоянии,
- Расположение элементов под заданным углом.

Команды сопряжения расположены в меню Операции – Сопряжения компонентов. Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Сопряжения.

Для примера рассмотрим сопряжение двух деталей (Рис.99):

Рисунок.99 Детали для сборки.

1. Для задания параллельности заданных поверхностей деталей нажмите на панели Сопряжения кнопку Параллельность, выберите последовательно поверхности для сопряжения;

2. Для соосности деталей нажмите кнопку Соосность на панели Сопряжения, укажите цилиндрические поверхности для сопряжения;

3. Для создания касания объектов по плоскости нажмите кнопку Совпадение на панели Сопряжения, укажите поверхности для сопряжения.

1. Чтобы скрыть изображения начала координат выполните команду Вид – Скрыть начала координат.

Рисунок.100 Построение сборки деталей.

Аналогично производится сопряжение поверхностей под углом, на заданном расстоянии, перпендикулярно и касанием.

Назад | Содержание | Домой | Далее