Назад | Содержание | Домой | Далее
4.1.3. Операции Проектирование новой детали начинается с создания основания путем вставки в файл готовой модели детали или выполнения операции над эскизом (или несколькими эскизами). При этом доступны следующие типы операций: выдавливание эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости (Рис.78 а)), вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его плоскости (Рис.78 б)), кинематическая операция — перемещение эскиза вдоль указанной направляющей (Рис.78 в)) и построение тела по сечениям-эскизам (Рис.78г)).

Рисунок.78 Операции над эскизами

После создания основания детали производится «приклеивание» или «вырезание» дополнительных объемов. Каждый из них представляет собой элемент, образованный при помощи перечисленных выше операций над новыми эскизами. При выборе типа операции нужно сразу указать, будет создаваемый элемент вычитаться из основного объема или добавляться к нему. Примерами вычитания объема из детали могут быть различные отверстия, проточки, канавки, а примерами добавления объема — бобышки, выступы, ребра.

Назад | Содержание | Домой | Далее