Назад | Содержание | Домой | Далее
4.3. Создание детали Порядок создания файла детали аналогичен созданию файла двумерного чертежа. Итак, создание детали начинается с создания ее основания. Рассмотрим подробно способы создания основания детали: 1) при помощи операции вращения; (Смотреть видеоролик )

1. В Дереве построения выберете плоскость, в которой будет располагаться эскиз модели;

2. Нажмите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние и начертите требуемый эскиз при помощи панели Геометрия (стиль линий – основной), для остановки операции снова нажмите кнопку Эскиз.

3. Начертите ось вращения эскиза (стиль линий – осевая).

Рисунок.82 Построение эскиза детали для операции вращения

4. Выберите операцию Вращение на панели Редактирование детали и на Панели свойств установите требуемые параметры (направление вращения, угол вращения, толщину стенки (при ее наличии) и цвет). На панели Вид нажмите кнопку полутонового изображения детали для заливки детали цветом, нажмите Ввод на Панели свойств. Передвигать, вращать объект и изменять его размер можно при помощи кнопок на панели Вид.

Рисунок.83 Деталь, построенная операцией вращения

2) при помощи операции выдавливания; (Смотреть видеоролик )

1. В Дереве построения выберете плоскость, в которой будет располагаться эскиз модели;

2. Нажмите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние и начертите требуемый эскиз при помощи панели Геометрия (стиль линий – основной), для остановки операции снова нажмите кнопку Эскиз;

3. Выберите операцию Выдавливание на панели Редактирование детали и на Панели свойств установите требуемые параметры (направление выдавливания, способ построения, уклон, толщину стенки, цвет и т.д.);

Рисунок.84 Построение основания детали операцией выдавливания

4. Нажмите Ввод на Панели свойств;

Рисунок.85 Создание детали с помощью операцией выдавливания

3) при помощи кинематической операции; (Смотреть видеоролик )

1. В Дереве построения выберете плоскость, в которой будет располагаться эскиз модели;

2. Нажмите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние и начертите требуемый эскиз при помощи панели Геометрия, для остановки операции снова нажмите кнопку Эскиз (стиль линий – основной);

Рисунок.86 Эскиз детали для кинематической операции

3. Выбираем плоскость, перпендикулярную заданной, в которой будем чертить кривую, задающую направление выдавливания. Рисуем кривую в выбранной плоскости (кривая должна пересекать эскиз, стиль линий – основной);

Рисунок.87 Построение направляющей выдавливания для кинематической операции

4. Выберите операцию Кинематическая операция на панели Редактирование детали, укажите эскиз для образующего сечения и на Панели свойств установите требуемые параметры (тип построения стенки, толщину стенки, цвет, тип движения сечения и т.д.);

Рисунок.88 Панель свойств кинематической операции

5. Нажмите Ввод на Панели свойств

Рисунок.89 Создание детали с помощью кинематической операции

4) при помощи операции по сечениям; (Смотреть видеоролик )

1. В Дереве построения выберете плоскость, в которой будет располагаться эскиз первого сечения модели, начертите эскиз;

2. Для создания второго эскиза требуется вторая плоскость, начертим ее параллельно заданной. Для этого нажмите кнопку Смещенная плоскость на панели Вспомогательная геометрия, в Дереве построения укажите базовую плоскость, введите требуемые параметры на Панели свойств (величину смещения, направление смещения…), нажмите Ввод на Панели свойств. В полученной плоскости начертите эскиз второго сечения модели.

3. Для создания третьего эскиза начертим плоскость под углом к смещенной плоскости. Для этого начертите отрезок в смещенной плоскости, по линии которого пересечется следующая плоскость со смещенной под заданным углом. Нажмите кнопку Плоскость под углом к другой плоскости на панели Вспомогательная геометрия, укажите плоскость, под углом к которой будем чертить другую плоскость и отрезок, по которому они пересекутся, задайте на Панели свойств требуемые параметры, нажмите Ввод на Панели свойств. В полученной плоскости начертите эскиз третьего сечения детали.

Рисунок.90 Построение вспомогательных плоскостей для создания детали по сечениям

4. Нажмите кнопку Операция по сечениям на панели Редактирование, укажите последовательно все сечения детали, нажмите Ввод на Панели свойств. Для того чтобы скрыть вспомогательные построения и эскизы выполните команды соответственно: Вид – Скрыть конструктивные плоскости, Вид – Скрыть эскизы. Аналогично скрываются и другие вспомогательные построения.

Рисунок.91 Создание детали с помощью операции по сечениям.

Назад | Содержание | Домой | Далее