Назад | Содержание | Домой | Далее
4.5.5. Сопряжение на месте При построении детали в текущей сборке автоматически добавится сопряжение На месте. В группе сопряжений Дерева построения сборки появится пиктограмма сопряжения На месте. Это сопряжение жестко связывает Плоскость X-Y создаваемой детали и указанный плоский объект (вспомогательную, проекционную плоскость или плоскую грань детали). Таким образом, деталь, построенная в контексте сборки, может перемещаться в ее системе координат только вместе со своим базовым плоским объектом. Если же для создания детали использовалась проекционная плоскость сборки, возникновение сопряжения На месте аналогично фиксации созданной детали.

Сопряжение На месте не может быть наложено вручную и не может быть отредактировано. Сопряжение На месте можно удалить так же, как и сопряжения, наложенные вручную.

Назад | Содержание | Домой | Далее