Назад | Содержание | Домой | Далее
1.2. Компактная панель На Компактной панели находятся кнопки, активизирующие инструментальные панели. По умолчанию она расположена в левой части программного окна системы. Для удобства работы место расположения Компактной панели может быть изменено.

Состав Компактной панели зависит от типа активного документа. Например, если акти¬вен документ типа «чертеж», по умолчанию на этой панели находятся следующие кнопки:

- Геометрия

Рисунок.3 Компактная панель – Геометрия

Команды, сгруппированные на панели Геометрия, предназначены для построения геометрических примитивов: отрезков, окружностей, дуг, эллипсов, многоугольников и т.д. Кнопки с черным треугольником при нажатии раскрываются, не отпуская левую кнопку мыши можно выбрать из предложенного списка требуемую функциональную кнопку.

– Размеры

Рисунок.4 Компактная панель – Размеры

Команды позволяют проставлять на чертежах размеры различных типов: линейные, диаметральные, угловые и т.п.

– Обозначения

Рисунок.5 Компактная панель – Обозначения

Панель содержит команды для ввода текста, таблиц, линий выносок и других обозначений.

– Редактирование

Рисунок6. Компактная панель – Редактирование

Команды позволяют сдвигать, вращать, копировать, деформировать объекты.

– Параметризация

Рисунок7. Компактная панель – Параметризация

Предназначены для внесения изменений в параметрические чертежи и фрагменты, то есть ре¬дактирования параметрических моделей KOMПAC-3D.

– Измерения

Рисунок.8 Компактная панель – Измерения

С помощью команд компактной панели можно измерять расстояние, углы, периметры и площади геометрических объектов.

– Выделение

Рисунок.9 Компактная панель – Выделение

Необходимым условием действия команд является наличие на чертеже выделенных объектов, к которым будут применены команды.

– Ассоциативные виды

Рисунок.10 Компактная панель – Ассоциативные виды

Команды предназначены для создания различных видов на чертеже.

– Спецификация

Рисунок.11 Компактная панель – Спецификация

Команды этой панели предназначены для работы со спецификацией.

Назад | Содержание | Домой | Далее